Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ¦ 1η Τοπική Ομάδα Υγείας Κω

Δ/νση: Ασκληπιού 43, Πλατάνι, 853 00 – Κως ¦ Τηλ.: 2242047372 ¦ Email: [tomy1kos@2dype.gr](mailto:tomy1kos@2dype.gr)

Πληροφορίες: Νέσκες Αντώνιος

|  |  |
| --- | --- |
|  | Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο |
|  | Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό |
|  | Κως, 22 Μαΐου 2019 |
|  | Αρ. Πρωτ.: 189 |
|  | **ΠΡΟΣ:** |
|  | Ενδιαφερόμενους προμηθευτές |
|  |  |
| **Θέμα:**  **Πρόσκληση υποβολής προσφορών για** **έλεγχο και συντήρηση κλιματιστικών** | |

Σας προσκαλούμε όπως μας στείλετε προσφορά για τον **έλεγχο** και τη **συντήρηση κλιματιστικών**, που αφορά τις ανάγκες της 1ης Τ.ΟΜ.Υ. Κω.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις προσφορές σας **μέχρι την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.**

Ακολουθεί **η τεχνική περιγραφή** με τις αναγκαίες υπηρεσίες.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

**Υποσημείωση:**

Α. Απαραίτητη έγγραφο με την προσφορά: υπεύθυνη δήλωση, που θα αναγράφει ότι «οι προσφερόμενες υπηρεσίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές της τεχνικής περιγραφής της υπ’ αρ. πρωτ. 189\_2019 συγκεκριμένης πρόσκλησης».

|  |
| --- |
| Τιμολέων Κουτσουράδης |
|  |
|  |
|  |
| Ιατρός Παθολόγος |
| Συντονιστής 1ης Τ.ΟΜ.Υ. Κω |

Συνημμένα: Τεχνική περιγραφή

Εσωτερική διανομή: Διοικητική Υπηρεσία 1ης Τ.ΟΜ.Υ. Κω

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
|  | Έλεγχος και συντήρηση κλιματιστικού οροφής General | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ)**

Στον έλεγχο και τη συντήρηση των κλιματιστικών οροφής, που βρίσκονται στο διάδρομο της 1ης Τ.ΟΜ.Υ. Κω περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμός και πλύσιμο φίλτρων εσωτερικών / εξωτερικών μονάδων και φίλτρων. Όλα τα υλικά (χημικά) που θα χρησιμοποιούνται για το χημικό καθαρισμό θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως προς την καταλληλόλητα και τη μη πρόκληση βλαβών τόσο σε μηχανήματα όσο και το προσωπικό.
2. Λειτουργικός έλεγχος - έλεγχος σωληνώσεων για σκουριά, διάβρωση, κλπ. - έλεγχος λειτουργίας βανών, κλπ. - οπτικός και ακουστικός έλεγχος - έλεγχος ψυκτικών υγρών και αντικατάσταση με οικολογικό, τύπου R32 ή R410.
3. Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση κλιματιστικού.